****

**Силовая рама**

**VictoryFit VF-B2001**

0

Инструкция по установке

01

Трапециевидная балка 1 шт

Верхняя поперечная балка 2шт

Соединительный элемент 12шт

Предохранительная защелка 2шт

**零部件明细表**

Вертикальные трубки 4 шт

4шт

Нижняя трубка 2 шт

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СБОРКИ**

**СПИСОК КРЕПЕЖА**

Бочка 1 шт

Перекладина 2 шт

Верхнее соединение 1 шт

Болт M10 36шт

Прокладка Φ10 36 шт

Болт M10\*70 36 шт

Левая рукоятка 1 шт

Правая рукоятка 1 шт

V-образная ручка 1 шт

Правая стойка для штанги 1 шт

Левая стойка для штанги 1 шт

Нижняя балка 1 шт

**ШАГ 1:**

1. Как показано на рисунке, используйте болты M10 \* 70 (14 #) φ 10. С помощью прокладки (15), соединительного элемента (13) и гайки M10 (16) соедините нижнюю трубу (2), стойку (1 #), верхнюю балку (4), нижнюю балку (3) и верхнюю балку (5),

2. Установите ствол бочки в сборе (7);

01

**ШАГ 2:**

1. Используйте болты M10 \* 70 (14), как показано на рисунке φ 10. Установите трапециевидную балку (6) с прокладкой (15) и гайкой M10 (16) на верху тренажера, как показано на рисунке;

2. Установите рукоятку (8), стойку для штанги (9) и перекладины (10) и вставьте предохранительный штифт (11), отрегулируйте тренажер и зафиксируйте все винты;

02