

**Тренажер силовой со свободными весами**

**VictoryFit VF-С6007**

0

Инструкция по сборке

11. Нижняя рукоятка 1 шт.

12. верхняя рукоятка 1 шт.

7. Горизонтальная труба 2 шт.

5. Опорный элемент 1 шт.

9. Педальная опора 1 шт.

8. Подвижная втулка 1 шт.

6. Т-образный элемент

для сиденья 1 шт.

10. Фиксатор педальной опоры 1 шт.

Список деталей для сборки

1. Основная балка 1 шт.

2. Центральная опора 1 шт.

3. Стальной профиль 1 шт.

4. Верхняя балка 1 шт.

13 . Штырь (330 мм) 1 шт.

14. Штырь (400мм) 1 шт.

15. Соединительный элемент 2 шт.

16. Соединительный элемент 3 шт.

17. регулировочная ручка 1 шт.

18. Валик 2 шт.

19. . опора для спины 1 шт.

20. Сиденье 1 шт.

Список деталей для сборки

Элементы крепления

21. Накладка 2 шт.

22. Рукоятка 1 шт.

23. Шкив 9 шт.

24. распорка для шкива 8 шт.

25. Стальной трос верхний 1 шт.

26. Стальной трос нижний 1 шт.

27. Цепь 2 шт.

28 . Карабин 5 шт.

30#　Болт M10\*65 12 шт.

31＃　Болт M10\*70 6 шт.

32＃　Болт M10\*45 5 шт.

33＃ Болт M10\*20 1 шт.

34#　Болт M8\*75 2 шт.

35＃　Болт M8\*45 2 шт.

36＃　Шайба 4 шт.

37＃　Шайба φ10 20 шт.

38#　Шайба φ8 4 шт.

39＃　Гайка M10 24 шт.

40＃　Зажим 2 шт.

Шаг 1:

1. Как показано на рисунке, используйте 30#, 36# и 39# для установки 7# в положение, показанное на рисунке 2#; используйте 30#, 37# и 39# для установки 7# и 10# в положение, показанное на рисунке 2#.；

2. Используйте 30#, 37#, 39# -16# для установки 1# в положение, показанное на рисунке 2#; используйте 30#, 37#, 39# -16# для установки 5# в положение, показанное на рисунке 2#, и используйте 30#, 36#, 39# установить другой конец 5# в положение, показанное на рисунке 1#

03

Шаг 2:

1. Используйте 30#, 16#, 37#, 39#, чтобы соединить 4# в положение, показанным на рисунке 1#, поместите 8# на 3# и используйте 31#, 37#, 39#, чтобы соединить два конца 3# в показанном положении 4# на рисунке 2# и установлены в 21#, 40#;

2. Установите 6 # в 5 #, зафиксируйте высоту с помощью 17 # и установите 20 # на 6 # с 35 # и 38 #, установите 19 # в положение, показанное на рисунке 1 # с 34 # и 38 #;

3. Вставьте 9# в 10# и закрепите 13#

04

Шаг 3:

1. Установите 25# по очереди, как показано на рисунке, и используйте 31#、24#、37#、39# Установите 23# в указанное положение и соедините конец 25# с 32#, 37# и 39# на 8#；

2. Установите 14# и 18# в показанное на рисунке положение 1#, как показано на рисунке.

05

Шаг 4:

1. Как показано на рисунке, поочередно соедините 26# с нижнего конца и установите 23# в показанное положение с помощью 32#, 37# и 39#. После того, как конец 26# пройдет через показанное положение 1#, 31#、24#、37#、39# Установите 23# в указанное положение и используйте 28# для установки 22# на 26#；

2. Установите 28#, 27#, 12# и 28#, 27#, 11 по очереди；

3. Затяните все болты.

06