
****

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Спинбайк Victoryfit**

**VF-GymRider 230**



**www.victoryfit.ru**

[**info@victoryfit.ru**](mailto:info@victoryfit.ru)

**Тел.: 8(812) 429-70-89**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**1. Регулировка тормозного сопротивления**

1. Регулировка тормозного сопротивления осуществляется перед началом тренировки путем вращения соответствующего регулятора сопротивления и выбора оптимального значения.

Примечание: вращение регулятора в сторону символа «+» увеличивает, а в сторону символа «-» - уменьшает тормозное сопротивление тренажера.

**2. Регулировка положения руля и седла**

До начала тренировки отрегулируйте положение руля и седла в зависимости от собственного роста. Вращение соответствующих рычагов против часовой стрелки ослабляет фиксацию, по часовой – затягивает. Регулировка руля и седла осуществляется следующим образом:

1) Станьте рядом с велотренажером и зафиксируйте седло на уровне своих ягодиц.

2) Зафиксируйте руль таким образом, чтобы нижняя его часть находилась на одной высоте с поверхностью седла.

3) Отрегулируйте положение седла таким образом, чтобы колени в верхней точке цикла вращения педалей лишь слегка доставали до живота.

4) Отрегулируйте руль таким образом, чтобы расстояние между его центром и седлом равнялось длине вашего предплечья.

**3. Регулировка ремней педали**


1) Поставьте ступню на педаль и плотно затяните ремень.

2) Прежде чем встать с тренажера по завершении тренировки, нажмите и удерживайте фиксатор на педали, одновременно извлекая из нее ступню.

**4. Меры предосторожности во время тренировки**

Придерживайтесь правил безопасности в процессе тренировки, в частности, не убирайте сразу обе руки с руля и избегайте нагрузок при выпрямленной спине.

**СБОРКА ТРЕНАЖЕРА**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Седло | 2. | Ручка регулировки седла |
| 3. | Подседельный штырь | 4. | Ручка регулировки высоты седла |
| 5. | Педали | 6. | Задняя/передняя напольная опора |
| 7. | Регулируемые ножки для выравнивания | 8. | Ролики для перемещения тренажера |
| 9. | Защитный кожух | 10. | Ручка регулировка выноса руля |
| 12. | Регулируемый штырь руля | 13. | Ручка регулировки руля |
| 14. | Руль | 15. | Ручки руля |

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне. Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.

Не выбрасывайте гарантийный талон.

Наши представители готовы помочь вам в любое время. У них вы можете приобрести любую необходимую вам запасную или расходную часть.

Во время действия гарантии, при условии правильной эксплуатации, наши техники проведут замену или ремонт дефектных частей бесплатно. В случае истекшего срока гарантии или неправильной эксплуатации тренажера замена вышедших из строя частей и ремонт тренажера происходит на платной основе.

Гарантийные сроки при условии правильной эксплуатации 1 год. Тренажер предназначен для домашнего использования.

Условия, выходящие за рамки гарантийных обязательств производителя:

Гарантия производителя не действует, если приобретенный вами продукт имеет проблемы, описанные ниже:

- Гарантия не распространяется на случаи естественного износа таких компонентов как педали, резиновые ручки, пластиковые крышки, царапины на деталях, повреждения порошкового и лакокрасочного покрытия.

- Гарантия недействительна в случае не надлежащей сборки, хранения и неправильной эксплуатации оборудования, а также не надлежащего обслуживания.

- Гарантия не распространяется на случаи возникновения любых шумов и повреждений вызванных не надлежащим или отсутствием профилактического обслуживания.

- случаи ненадлежащего применения оборудования (в том числе, уличной эксплуатации), а также в случаях использования тренажера в коммерческих целях.

- при использовании велотренажера с другими компонентами (не изготовленными или не рекомендованными VictoryFit)

- случаи самостоятельной модификации оборудования

- нормальный износ

- случаи применения в велотренажере дефектных источников питания

- результаты ремонта оборудования иными лицами, кроме сервисных инженеров VictoryFit и уполномоченных дилеров.

Импортер: ООО «Сан Планет СПБ», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/MANUFACTORY:

Срджоин Фитнес Оборудование, ЛТД / Srjoin Fitness Equipment Co., ltd

Адрес/Address:

123, Сячжуан, Чайхудянтаун, Уезд Нинцзинь, Дэчжоу Город, Провинция Шаньдун 123, XiaZhuang, ChaiHuDianTown, NingJin County, Dezhou, City, ShanDong Provence

СТРАНА ИЗГОТОВИТЕЛЯ: КИТАЙ/CHINA

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» [www.victoryfit.ru](http://www.victoryfit.ru)

Данное руководство было тщательно отредактировано, если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Если изображения продукта отличаются от настоящего продукта, то верным является внешний вид продукта. Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.